


附件2：项目结果框架

	结果指标
	备注
	是否支付关联指标？
	基线值
(2023)
	目标值

	
	
	
	
	追溯结果(2024)
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	成果：重庆高新区绿色低碳的城市发展得到提升

	1. 年度碳减排量至少达到206538吨二氧化碳排放当量
	CO2e排放量指的是按照《省级温室气体清单编制指南》及《2006年IPCC国家温室气体清单指南（2019年修订版）》核算出的本项目总二氧化碳排放当量，以吨二氧化碳当量表示。

目标值为累计值。
	否
	0
	30,282
	77,171
	109,079
	153,688
	184,040
	206,538

	2. 重庆高新区的居民对居住生活环境的满意度上升至至少85%，其中，女性满意度至少达到85%
	重庆高新区居民对居住生活环境改善的满意度是通过每两年一次的线上社会调研来测量的。该调研通过发放问卷的形式进行，调查对象为重庆高新区的居民。满意度指标反映了填写问卷的居民中对居住生活环境感到满意的比例。从2024年至2030年，将采用同一套固定的调查问题和方法进行调研。

满意度指的是在问卷中涉及的5个维度（非常不满意、不满意、一般、比较满意、非常满意）中选出“非常满意”和“比较满意”的比例。调查涵盖与居住环境相关的多个问题，包括：（i）污水排放、收集和处理系统；（ii）雨污分流系统；（iii）生活垃圾处理和再利用设施；（iv）河流和湿地的保护和管理；（v）公园和公共空间的建设和维护；（vi）建筑节能、可再生能源利用、海绵城市建设等。
	否
	69% 
女性：69.04%
男性：68.64%
（2024）
	
	75%
女性：75%
	
	80%
女性：80%
	
	85%
女性：85%

	3. 重庆高新区城市建成区海绵城市达标面积比例提高到72%
	“城市建成区”指的是重庆高新区中依据《城市规划基本术语标准》已新建或改善了市政公用设施和公共设施的居民区或开发区。

“海绵城市标准”指的是《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345–2018）（不时修订）。

“城市建成区海绵城市达标面积比例”的计算公式为：
达到海绵城市达标的面积/城市建成区总面积*100。
	是/支付指标1
	城市建成区海绵城市达标面积比例为51.32%
	
	城市建成区海绵城市达标面积比例不低于54%
	城市建成区海绵城市达标面积比例不低于57%
	城市建成区海绵城市达标面积比例不低于60%
	城市建成区海绵城市达标面积比例不低于65%
	城市建成区海绵城市达标面积比例不低于72%

	4. 梁滩河、莲花滩和虎溪河的水质得到提升
	水质的分类和测定遵循《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。水质的评价遵循《地表水环境质量评价方法》（试行）（2011年）或者后续更新的方法。
	是/支付指标2
	· 梁滩河：年均值达IV类水质
· 莲花滩：年均值V类水质
· 虎溪河：年均值劣V类水质
	
	· 梁滩河：年均值稳定达IV类水质
· 莲花滩：年均值达V类水质
· 虎溪河：年均值达V类水质
	
	· 梁滩河：年均值稳定达IV类水质
· 莲花滩：每月各项指标稳定达V类水质
· 虎溪河：每月各项指标稳定达V类水质
	
	· 梁滩河：每月各项指标达IV类
· 莲花滩：每月各指标达到或优于V类水质
· 虎溪河：每月各项指标达IV类水质

	产出1：加强绿色低碳城市发展的机构能力和人力资本

	5. 在重庆高新区管委会建立跨部门工作机制并确保运行，以推进跨行业的绿色低碳发展工作
	“跨部门工作机制”指的是一个专门针对推动重庆高新区绿色低碳发展的组织架构或体系，综合协调工程类和非工程类可持续发展项目及政策。

“建立”指的是重庆高新区管委官方文件中，明确指出各相关局和机构的局长或同等级别官员（包括规划、建设、维护、人力资源、保障、性别、生态与环境、战略等）被纳入该工作机制中，以推进绿色低碳城市发展。

“运行”指的是在该工作机制下，至少每季度召开一次会议，讨论绿色低碳城市发展问题。会议记录和与会者名单将作为季度会议的证据。
	是/支付指标3
	无
	在重庆高新区管委会建立并运行跨部门工作机制
	至少每季度召开一次会议
	至少每季度召开一次会议
	至少每季度召开一次会议
	至少每季度召开一次会议
	至少每季度召开一次会议

	6. 重庆高新区管委会至少签订8份与研究机构和企业之间的合作协议，实现至少2500名学生（其中40%为女生）获得绿色、低碳和气候适应等相关领域的证书
	目标值为累计值。

“合作协议”指的是重庆高新区管委会与学术机构和企业之间的合作协议，旨在教育和培养学生对绿色、低碳发展和气候韧性方面的认识。该协议涵盖跨学科的学术课程、支持和导师计划，实践实习、专注于低碳解决方案和环境可持续性的专业研讨会。此举措旨在营造多元化和包容的教育环境，确保男女学生在教育和专业发展方面享有平等的机会。
	是/支付指标4
	0
	
	重庆高新区管委会将至少签订1份与研究机构和企业之间的合作协议，详细明确具体支持内容，包括课程数量、导师计划，以及支持女性参与者的课程和项目等
	（1）重庆高新区管委会将至少签订2份合作协议，明确具体支持细节，包括课程数量、导师计划，以及支持女性参与者的课程和项目等；
（2）至少300个学生获得证书，其中女生占比不低于30%
	（1）重庆高新区管委会将至少签订4份合作协议，明确具体支持细节，包括课程数量、导师计划，以及支持女性参与者的课程和项目等；
（2）至少600个学生获得证书，其中女生占比不低于30%
	（1）重庆高新区管委会将至少签订6份合作协议，明确具体支持细节，包括课程数量、导师计划，以及支持女性参与者的课程和项目等；
（2）至少1200个学生获得证书，其中女生占比不低于35%
	（1）重庆高新区管委会将至少签订8份合作协议，明确具体支持细节，包括课程数量、导师计划，以及支持女性参与者的课程和项目等；
（2）至少2500个学生获得证书，其中女生占比不低于40%

	7. 至少30万重庆高新区居民，其中女性占比不低于50%，参与到关键环境主题的公众意识增强活动中
	目标值为累计值。

“关键环境主题”包括绿色建筑、绿色社区、气候风险与管理、生活垃圾分类、节能环保、低碳生活方式等。
	否
	0
	
	6万人次
	12万人次
	18万人次
	24万人次
	30万人次

	8. 至少5000名公职人员，其中女性占比不低于50%，参与到关键环境主题的专业培训并得到了技能提升
	目标值为累计值。

这些培训项目可以通过研讨会、讲座、在线课程和实践体验等形式提供，并根据受众的特定需求进行定制。通过与学术机构、非政府环保组织和国际组织合作，也可以丰富培训内容，引入国内外良好实践和案例研究。最终目标是为这些公职人员提供必要的工具和知识，以便他们以在其部门和社区内领导和支持可持续发展倡议。

“公职人员”指的是政府官员、公共机构和国有企业的职员。
	否
	0
	
	1000
	2000
	3000
	4000
	5000

	9. 开展与气候变化适应、绿色金融和私营企业参与等相关的政策研究，且报告得到重庆高新区管委会的认可
	目标值为累计值。
	否
	
	
	1
	
	2
	
	3

	10. 至少发布3个项目最佳实践相关的知识产品，其中有一个涵盖性别议题
	目标值为累计值。
	否
	
	
	1
	
	2
	
	3

	产出2：在重庆高新区建设绿色低碳的城市基础设施和服务

	11. 重庆高新区城镇生活污水集中收集率至少提高到75%
	城镇生活污水集中收集率计算公式为：
城区用水总人口数x100%

其中，人均日生活污染物排放量，暂根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）确定为45g/(人·天)
（BOD5，中国城市污水处理提质增效污水厂进水浓度指标，依照《五日生化需氧量（BOD5）的测定-稀释与接种法》（HJ 505—2009）标准进行测量。）
	是/支付指标5
	重庆高新区城镇生活污水集中收集率：61% （2023）
	
	重庆高新区城镇生活污水集中收集率至少提升到73%
	
	重庆高新区城镇生活污水集中收集率至少提升到75%
	
	

	12. 重庆高新区生活污水处理厂中至少30%的再生水得到回用
	“再生水”指经过处理和净化的污水，通过一系列过程去除污染物和杂质，使其可安全用于既定用途，但不可饮用。

“再生水利用率“的计算公式如下：
总回用水量 / 总再生水量*100%
	否
	0
	
	
	
	重庆高新区生活污水处理厂中至少15%的再生水得到回用
	
	重庆高新区生活污水处理厂中至少30%的再生水得到回用

	13. 重庆高新区开展至少2个三星级绿色建筑或超低能耗建筑示范
	目标值是累计值。

“绿色建筑评价标准”指的是（1）国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）和重庆《绿色建筑评价标准》（DBJ50T-066-2020）；（2）超低能耗建筑技术依据指的是《近零能耗建筑技术标准》（GB/T51350-2019）。

“三星级绿色建筑”指的是根据评价标准，获得第三方预评价（设计阶段）通过和住建部颁发的三星级证书（运行阶段）的绿色建筑。

“超低能耗建筑”指的是依据国家《近零能耗建筑技术标准》（GB/T51350-2019），经重庆市绿色建筑与建筑产业化协会评定，由中国建筑节能协会颁发证书的建筑。
	否
	0
	
	
	在重庆高新区建设完成1栋根据“评价标准”获得认证的三星级或超低能耗建筑
	
	
	在重庆高新区建设完成2栋根据“评价标准”获得认证的三星级或超低能耗建筑

	14. 重庆高新区至少有30%的新建建筑获得一星级及一星级以上的绿色星级认证
	“评价标准”指的是《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）
“新建建筑”涵盖了新建的商业、住宅及公共建筑，但不包括工业建筑。

“一星级及一星级以上”指的是根据评价标准，获得一星级及以上认证（例如，二星级、三星级）的绿色建筑，不含基本级。

“新建建筑获得一星级及一星级以上的占比”的计算公式如下：新建建筑获得一星级及一星级以上的占比=获得一星级及以上认证的绿色建筑总建筑面积 / 当年新建建筑的总建筑面积 × 100%。
	否
	12% (2023)
	
	根据“评价标准”，重庆高新区新建建筑中至少有30%获得一星级及一星级以上的绿色建筑评级
	根据“评价标准”，重庆高新区新建建筑中至少有30%获得一星级及一星级以上的绿色建筑评级
	根据“评价标准”，重庆高新区新建建筑中至少有30%获得一星级及一星级以上的绿色建筑评级
	根据“评价标准”，重庆高新区新建建筑中至少有30%获得一星级及一星级以上的绿色建筑评级
	根据“评价标准”，重庆高新区新建建筑中至少有30%获得一星级及一星级以上的绿色建筑评级

	15. 重庆高新区采用可再生能源集中供热供冷面积达到106万平方米
	目标值是累计值。

“可再生能源”包括空气源热泵、太阳能、水源热泵、土壤源。
	否
	0
	
	在重庆高新区使用可再生能源供暖和供冷的建筑面积增至14万平方米
	
	在重庆高新区使用可再生能源供暖和供冷的建筑面积增至57万平方米
	
	在重庆高新区使用可再生能源供暖和供冷的建筑面积增至106万平方米

	产出3：实施基于自然的解决方案提升城市生态和气候韧性

	16. 重庆高新区建成1个绿色生态城区
	“绿色生态城区”指的是由重庆高新区选定、遵循《绿色生态城区评价标准》（DBJ50/T-203-2023）开发、由重庆市住建部门组织和第三方评价机构评审认定的园区。
	是/支付指标6
	0
	
	遵循《绿色生态城区评价标准》，完成绿色生态城区的概念设计并获得批复
	遵循《绿色生态城区评价标准，完成绿色生态城区的详细设计，并完成设计评价
	完成绿色生态城区的建设
	
	获得绿色生态城区的证书

	17. 重庆高新区建成区重点河道重点河段的防洪能力提升到百年一遇，并纳入基于自然的解决方案
	“重庆高新区城市建成区重点河段”指的是重庆高新区内对洪水管理和环境保护至关重要的河段，包括：
虎溪河干流下游段，从外环内到高新区出境段；
莲花滩河下游河段，从金凤湖坝址到高新区边界；
梁滩河干流下游段，从半边街下游至高新区出境段。

“百年一遇的洪水”指的是在任意给定年份里，发生概率为1%的暴雨洪水事件。这个概念用于描述某个特定区域在一年内遭受达到或超过特定严重程度洪水的可能性。所谓“百年一遇”并不表示这种洪水每一百年才会发生一次，而是用来量化洪水风险，并为洪水管理、基础设施设计及保险制定提供依据，标示着一次相对少见但可能造成严重影响的洪水事件。该指标的设计遵循《城市防洪工程设计规范（GB/T 50805-2012）》，并充分考虑采取基于自然的解决方案。
	否
	5-20年重现期
	
	
	
	
	
	工程和非工程措施都建设完成并达到百年一遇的防洪能力

	18. 重庆高新区建成区城市绿地率（包括公园、花园、绿色步道、草地等）至少增加到40%
	“绿地率”的计算公式如下：建成区绿地总面积 / 建成区总面积×100%。
	是/支付指标7
	重庆高新区建成区城市绿地率（包括公园、花园、绿色步道、草地等）为34.89%
	
	重庆高新区建成区城市绿地率（包括公园、花园、绿色步道、草地等）至少增加到36%
	
	重庆高新区建成区城市绿地率（包括公园、花园、绿色步道、草地等）至少增加到37%
	
	重庆高新区建成区城市绿地率（包括公园、花园、绿色步道、草地等）至少增加到40%

	19. 本项目下至少创造3000个工作岗位，其中，施工期至少20%的工作岗位提供给女性，运营期至少30%的工作岗位提供给女性
	目标值是累计值。
	否
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